**Памятка Сельскому жителю по предупреждению пожара в жилых помещениях**

**Основные причины возникновения пожара в жилых домах поселения.**

1. Короткое замыкание электрической проводки.

2.  Нарушение эксплуатации при топке печей.

3.  Неосторожное обращение с огнем.

**Что нужно делать, чтобы избежать пожара, уменьшить тяжесть его последствий.**  
                  I.**Следите за состоянием электропроводки и электроприборов.**  
•    систематически проверяйте состояние предохранителей (электросчетчика) при выходе их из строя, заменяйте только калиброванными плавкими вставками и тех номиналов, которые указаны на счетчике.  
•    не допускайте перегрузок электросети, включая электроприборы большой мощности или подключая к одной розетке несколько электроприборов (средняя мощность токоведущей части проводки в жилых домах составляет от 500 – 1000 Вт.) В паспорте каждого электроприбора указана потребляемая мощность. При включении их в одну розетку потребляемые мощности приборов складываются. Общая потребляемая мощность электроприборов не должна превышать 1000 Вт.  
•    не используйте самодельных (кустарных) электроприборов (обогревателей)  
•    не допускайте скрутки электроприборов, особенно выполненных из разных металлов (медь + алюминий).  
•    не закрывайте электропроводку обоями, коврами.  
•    проверяйте сопротивление изоляции токоведущих частей не реже 1 раза в 3 года. (с помощью электрика)  
•    не пользуйтесь поврежденными розетками.  
•    не допускайте эксплуатацию электропровода и кабеля с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией.  
•    в местах пересечения электрических проводов и кабелей должны быть заделаны огнестойкими материалами до включения электросети под напряжением.  
      Если вы не уверены в исправности электрооборудования, электропроводки вызовите электрика.  
   
                        II. **Порядок эксплуатации отопительных печей**  
      Перед началом отопительного сезона печи должны  быть  проверены и отремонтированы;  
•    высота дымовых труб должна быть выше конька кровли не менее чем на 0,5 метра и выше кровли  более высоких пристроенных сооружений;

•    разделка дымовой трубы в месте примыкания к горючим конструкциям должна быть не менее 0,5 метров, а отступ от кирпичной печи до деревянных конструкций не менее 0,32 метра;

•    своевременно очищайте дымоходы и печи от сажи перед началом, а также в течение всего отопительного сезона не реже одного раза в 3 месяца;

•    необходимо оборудовать трубу искрогасителем;

•    своевременно устраняйте трещины в кладке печей и дымоходов;

•    проверяйте состояние пред топочного листа (прибейте металлический лист размером не менее 0,5 х 0,7 метра);

•    побелите на чердаках дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы;

•    высыпайте золу и шлак в отведенное безопасное место и проливайте водой.

**При эксплуатации  печного отопления запрещается:**  
•    оставлять  без присмотра  топящиеся печи, а также  поручать надзор за ними малолетним детям;  
•    располагать  топливо, другие горючие  вещества и материалы на пред топочном листе;  
•    применять для розжига печей  бензин, керосин, дизельное топливо и другие ЛВЖ и ГЖ;  
•    топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;  
•    перекаливать печи.

**III. Меры предосторожности при обращении  с огнем:**  
•    не курите в постели, в сарае, на чердаке, гараже;  
•    тщательно тушите сигареты, не бросайте их непотушенными;  
•    не пользуйтесь открытыми  источниками огня после употребления спиртных напитков;  
•    не сжигайте мусор рядом с постройками, а при сухой и ветреной погоде вообще воздержитесь от разведения костров, топки печей, проведение пожароопасных работ;  
•    не пользуйтесь на чердаках жилых и хозяйственных построек керосиновыми  лампами, свечами, спичками;  
•    не оставляйте детей одних и не позволяйте им играть со спичками, зажигалками и т.п.  
   
   
        **IV. Действия населения при пожаре:**

•    сообщить о пожаре по телефону «01» (если отсутствует телефон, выйти из дома и криками «Пожар» привлечь внимание прохожих);

•  отключить электроэнергию (газ);

•  если возгорание небольшое и нет угрозы вашей безопасности, попытайтесь самостоятельно его потушить. Желательно в каждом жилом доме иметь огнетушитель (порошковый ил и углекислотный);  
•    если  пламя не удалось погасить  моментально, сразу покиньте помещение. Закройте дверь (летом окна), предупредите соседей о пожаре;

•    если невозможно выйти из помещения из-за огня или дыма, то необходимо по возможности намочить одежду или накрыться влажным материалом (одеяло, простынь и т.п.);  
•    если пути эвакуации перекрыты огнем, то необходимо эвакуироваться через окна (не выше 1-го этажа).